SO2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0~30ppb | 臭味 |
| 2 | 30~140ppb | 呼吸不舒服 |
| 3 | 140~220ppb | 咳嗽 |
| 4 | 200~300ppb | 呼吸困難 |
| 5 | 300ppb以上 | 死亡 |

CO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0~5ppm | 一般環境 |
| 2 | 5~10ppm | 降低工作效率 |
| 3 | 10~15ppm | 頭痛 |
| 4 | 15~30ppm | 3小時生命危險 |
| 5 | 30ppm以上 | 死亡 |

O3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0~60ppb |  |
| 2 | 60~130ppb |  |
| 3 | 130~200ppb |  |
| 4 | 200~400ppb |  |
| 5 | 400ppb以上 |  |

NO2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0~300ppb |  |
| 2 | 300~600ppb |  |
| 3 | 600~1200ppb |  |
| 4 | 1200~1600ppb |  |
| 5 | 1600ppb以上 |  |

PM10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0~35 |  |
| 2 | 35~60 |  |
| 3 | 60~75 |  |
| 4 | 75~100 |  |
| 5 | 100以上 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 | NO2 | SO2 | O3 | CO |
| 1 | 0~35μg | 0~300ppb | 0~30ppb | 0~60ppb | 0~5ppm |
| 2 | 35~60μg | 300~600ppb | 30~140ppb | 60~130ppb | 5~10ppm |
| 3 | 60~75μg | 600~1200ppb | 140~200ppb | 130~200ppb | 10~15ppm |
| 4 | 75~100μg | 1200~1600ppb | 200~300ppb | 200~400ppb | 15~30ppm |
| 5 | 100μg以上 | 1600ppb以上 | 300ppb以上 | 400ppb以上 | 30ppm以上 |